# **天津市第一中心医院手术无影灯采购项目**

**院内比选公告（YNBX-2025-G-3005）**

天津市第一中心医院将以院内比选招标公开方式，对手术无影灯项目实施采购，现欢迎具备相应资格和能力的厂商参加比选。

## **一、项目名称及编号**

1.项目名称：天津市第一中心医院手术无影灯采购项目

2.项目编号：YNBX-2025-G-3005

3.项目预算：9800元

4.最高限价：9800元，报价超过最高限价无效。

5.付款方式：合同签署后支付 30%货款，项目验收后支付60%货款，验收一年后支付10%货款。

6.项目说明：本项目采用综合评分法，得分最高者中选。

## **二、投标人实质性资格要求**

1.若投标人是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证扫描件；若投标人不是所投产品的制造商（第一类医疗器械除外），提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证扫描件。

2.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

3.投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明原件。

**三、获取院内比选文件时间及方式：**

1.获取院内比选文件时间：公告发布起3个工作日内（法定公休日、节假日除外）。

2.获取院内比选招标文件方式：请自行下载本公告的附件1。

**四、提交院内比选响应文件截止时间及方式：**

1.院内比选响应文件递交截止时间：2025年10月21日17:00

2.院内比选响应文件递交方式：文件密封后送至天津市第一中心医院（水西院区）设备物资处。

**五、院内比选地点及时间：**

1.院内比选地点：天津市第一中心医院（水西院区）E区六楼设备物资处会议室。

2.启封比选响应文件现场比选时间：另行通知。

**六、项目联系方式：**

1.政务邮箱：[sdyzxsbwzcsbk@tj.gov.cn](mailto:sdyzxsbwzcsbk@tj.gov.cn)

2.地点：天津市西青区保山西道2号

3.联系人：吴科长23628321

**七、公告期限：**

招标公告的公告期限自2025年10月17日至2025年10月21日。

天津市第一中心医院

2025年10月14日

**附件1**

# **天津市第一中心医院智能医柜及配套售卖服务项目**

# **院内比选文件**

天津市第一中心医院将以院内比选招标公开方式，对手术无影灯项目实施采购，现欢迎具备相应资格和能力的厂商参加比选。

## **一、项目名称及编号**

1.项目名称：天津市第一中心医院手术无影灯采购项目

2.项目编号：YNBX-2025-G-3005

3.项目预算：9800元

4.最高限价：9800元，报价超过最高限价无效。

5.付款方式：合同签署后支付 30%货款，项目验收后支付60%货款，验收一年后支付10%货款。

6.项目说明：本项目采用综合评分法，得分最高者中选。

## **二、项目内容、数量**

手术无影灯 1台

## **三、投标人实质性资格要求**

1.若投标人是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证扫描件；若投标人不是所投产品的制造商（第一类医疗器械除外），提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证扫描件。

2.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

3.投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明原件。

## **四、项目需求书**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | | 单位 | 数量 |
| 1 | 手术无影灯 | 一、产品用途：手术照明使用方便移动 | | 台 | 1 |
| 二、参数要求： | |
| ★1.灯头型号 | LED500 |
| 2.中心照度 Ec（Lx）可调 | 40000≤Ec≤160000 |
| 3.光斑直径 | 100-300（mm) |
| 4.光柱深度 | ≥800mm |
| 5.显色指数 | 85≤Ra≤100 |
| 6.色温（K）连续可调 | 3000K≤Tc≤6700K |
| 7.最大辐照度 | ≤650（W/㎡) |
| 8.术者头部温升 | ≤1° |
| 9.灯珠1W/(颗） | ≥45颗 |
| 10.灯珠寿命（h） | ≥60000 |
| 11.电源 | 220v/50Hz |
| 三、配置要求：  1 LED500 灯头 1 套  2 平衡臂 1 套  3 立柱 1 套  4 底座 1 件  5 消毒手柄 1 套  6 万向轮 4 件  7 说明书、合格证 1 套 | |

## **五、商务需求**

★ 产品实质性要求：所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| 1 | 响应价格要求 | 1.以人民币进行结算。所报价格为货物和服务到需方指定地点并投入使用的最终优惠价格 |  |  |
| 2 | 售后服务要求 | 1. 供方提供货物质保周期为1 年，自项目验收合格后算起 |  |  |
| 2. 终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 |  |  |
| 3 | 交货要求 | 1.国产产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。  2.进口产品：签订合同之日起90日内到货（特殊情况以合同为准）。 |  |  |
| 4 | 验收要求 | 抽验比例标准；逐条参数验收；有权委托第三方检验机构进行检验，特殊情况以合同为准 |  |  |
| 5 | 付款方式 | 1. 合同签定后15个工作日内预付合同总额30%的货款；货到现场安装调试完毕，所有货物使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额60%的货款；自验收合格之日起1年后15个工作日内支付其余10%的货款。 |  |  |

## **六、评分办法及评审因素与标准**

注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

采用“综合评分法”的评标方法。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应比选文件进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

评审因素与标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分价格（30分） | | | 分值 |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算  （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30  注：满足院内比选文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分商务及技术部分（70分） | | | 分值 |
| 1 | 项目实施能力评价 | 提供所投相关产品业绩，响应文件中提供所投产品相关的使用用户盖章的合同扫描件，一种产品的一份材料得6分，最多30分 | 30 |
| 2 | 产品参数响应证明评价 | 完全满足无偏离的得40分；  技术要求劣于院内比选文件要求或未做应答的不足9条的，每出现1条以上情形减4分，最低0分。 | 40 |
| 综合得分 | | | 100分 |

## 备注：评标委员会各评委对有效响应文件按评审标准独立评审打分，投标人商务技术最终得分为各评委个人打分的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）

## **四、信息发布方式**

## 本项目需要公开的有关信息，包括公开比选公告、更正公告、比选结果公告、终止公告等与比选活动有关的通知，采购人均将通过“天津市第一中心医院官网（ https://www.tj-fch.com/ ）”公开发布。

## 天津市第一中心医院

## 2025年10月14日

**附件2：**

# **天津市第一中心医院 XXXX 采购项目院内比选响应文件**

**（提供一份正本，一份副本）**

**（响应文件需每页加盖公章）**

致：天津市第一中心医院

我单位愿意参加贵单位的 XXXX 采购项目，项目编号：XXXXXXX， 以下是我单位的院内比选响应文件。

我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人名称：

日期： 年 月 日

**一、开标一览表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |

**二、开标分项一览表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

2. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

**三、商务要求点对点应答表**

★ 投标产品实质性要求：所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求条款 | 招标要求 | 投标应答 |
| 1 | 响应价格要求 | 以人民币进行结算。所报价格为货物和服务到需方指定地点并投入使用的最终优惠价格 |  |
| 2 | 售后服务要求 | 1. 供方提供货物质保周期为1 年，自项目验收合格后算起 |  |
| 2. 终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 |  |
| 3 | 交货要求 | 1.国产产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。  2.进口产品：签订合同之日起90日内到货（特殊情况以合同为准）。 |  |
| 4 | 验收要求 | 抽验比例标准；逐条参数验收；有权委托第三方检验机构进行检验，特殊情况以合同为准 |  |
| 5 | 付款方式 | 1.合同签定后15个工作日内预付合同总额30%的货款；货到现场安装调试完毕，所有货物使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额60%的货款；自验收合格之日起1年后15个工作日内支付其余10%的货款。  2.结算周期自供方提供发票等结算手续齐全日期为准。 |  |

**四、技术要求点对点应答表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离  说明 | 技术支撑材料所在页码 |
| 1 | 产品用途：手术照明使用方便移动 |  |  |  |
| 2 | ★灯头型号LED500 |  |  |  |
| 3 | 中心照度 Ec（Lx）可调：40000≤Ec≤160000 |  |  |  |
| 4 | 光斑直径：100-300mm |  |  |  |
| 5 | 光柱深度≥800mm |  |  |  |
| 6 | 显色指数：85≤Ra≤100 |  |  |  |
| 7 | 色温（K）连续可调：3000K≤Tc≤6700K |  |  |  |
| 8 | 最大辐照度≤650（W/㎡） |  |  |  |
| 9 | 术者头部温升≤1℃ |  |  |  |
| 10 | 灯珠1W/颗：不少于45颗 |  |  |  |
| 11 | 灯珠寿命≥60000（h） |  |  |  |
| 12 | 电源220v/50Hz |  |  |  |
| 13 | LED500灯头 1 套 |  |  |  |
| 14 | 平衡臂1 套 |  |  |  |
| 15 | 立柱1 套 |  |  |  |
| 16 | 底座1 件 |  |  |  |
| 17 | 消毒手柄1 套 |  |  |  |
| 18 | 万向轮4 件 |  |  |  |
| 19 | 说明书、合格证1 套 |  |  |  |

**五、业绩**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

**六、投标人实质性资格要求**

按要求依次后附投标人资质